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	Паспорт устройства.
Камера видеонаблюдения обзорная (внутренняя) 
Модель – Река СК 20-3



[bookmark: _GoBack]Паспорт устройства 
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Камера купольная с защитным антивандальным прозрачным куполом Река СК 20-3. Основное применение камеры – внутреннее пространство салона автомобиля. Дополнительно оснащается микрофоном. Антивандальный купол блокирует возможность несанкционированного разворота объектива камеры. Сенсор 1/3" CMOS, 2Mp, Фиксированный объектив 3.6mm.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Технические данные

	Пыле-влага защита 
	IP66

	Угол обзора 
	110 градусов 

	Переключатель зеркального изображения
	Автоматический 

	Дальность ИК подсветки 
	8-10 метров 

	Датчик ночного режима 
	Автоматический 

	Сенсор
	½ 9 CMOS  

	Разрешение
	1920* 1080

	Формат видео
	AHD，PAL

	Минимальная освещенность
	0.1 люкс

	Баланс белого
	Авто

	Регулировка усиления
	Авто

	Компенсация фоновой засветки
	Авто

	Рабочее напряжение 
	12В 

	Микрофон 
	да

	Упаковка

	Вес 
	0,5 кг.

	Размер упаковки 
	11.4*8.6*7.2 (СМ)


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	Наименование
	Комплектация, шт.

	Камера 
	1

	Паспорт
	1

	Шестигранный ключ
	1

	Саморез
	3

	Индивидуальная упаковка
	1



4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование изделия осуществляется всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым транспортными организациями при условиях:
	Температура окружающей среды 
	от минус 40 до плюс 45°С

	Относительная влажность
	до 95% при температуре плюс 25°С

	Атмосферное давление
	от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.)

	Пиковые ударные ускорения
	до 98 м/с2 (10 g) при длительности воздействия ударного ускорения от 10 до 15 мс


Не допускается хранение и транспортирование при наличии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.
5. ГАРАНТИЯ
5.1 Гарантийный срок – 12 месяцев с момента подписания соответствующей товарной накладной на оборудование.
5.2 Указанный гарантийный срок действителен при соблюдении Потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
5.3 Комплектующие, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, подлежат ремонту или замене силами Поставщика (производителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств Поставщика.
5.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- при нарушении целостности конструкции;
- без наличия настоящего Паспорта, подтверждающего гарантийные обязательства.
5.5 Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств Потребителя по отдельным договорам между Поставщиком и Потребителем.
6.  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Изделие не содержит опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей 
и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все предложения и замечания, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия, направляйте официальному дистрибьютеру STONKAM в России – ООО «РЕКОН»:
- по адресу: город Санкт-Петербург, Промышленная улица дом 42 офис 10Н
- по телефону: +7 812-634-44-04
- по электронной почте: sale@sferacontrol.ru 
  официальный сайт: www.sferacontrol.ru
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
             Камера Река СК 20-3              5
               наименование изделия
№ ____________________________________________________________
                                                                    заводской номер изделия 
Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.
_________________   _____________ ( ______________________________ )
            должность                              подпись                                                 фамилия

М.П.		Дата выпуска « ___» _________________ 20_____ г.
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